**8. Részletes tervek**

15 – jgoldfisch

Konzulens:

Bodó Zsófia

Csapattagok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mátyás Gergely | IL21NI | matyasg97@gmail.com |
| Horváth Ákos | DKILK6 | horvath.akos1997@gmail.com |
| Gurubi Barnabás | DXEXVR | gurubibarni@gmail.com |
| Tolnai Márk | ID61MK | tolesz11@windowslive.com |
| Bertalan Bálint | HNN9GA | blintber@gmail.com |

2018. április 7.

# Részletes tervek

[A dokumentum célja, hogy pontosan specifikálja az implementálandó osztályokat, beleértve a privát attribútumokat és metódusokat, ezek definícióját is.

A dokumentum második fele részletesen be kell mutassa a korábban definiált be- és kimeneti nyelv szintakszisát felhasználva, hogy mely tesztekkel lesz a prototípus ellenőrizve.]

## Osztályok és metódusok tervei.

### CommandHandler

#### Felelősség

A bemeneti nyelvet kezelő osztály, a kiadott parancsokat értelmezi és dolgozza fel. Meghívja a parancs végrehajtásához szükséges egyéb metódusokat.

#### Attribútumok

-

#### Metódusok

* **+ void readInput():** A standard bemenetről beolvas egy adott parancsot, majd szétbontja argumentumokra, majd ezt átadja az ezeket kezelő függvénynek.
* **- void process(String[] args)**: Beolvassa az adott parancsot és meghívja az azt végrehajtó függvényt.
* **- void load\_map(String fileName):** A *load-map* parancsot végrehajtó függvény, létrehoz egy pályát, majd meghívja a pálya betöltéséért felelős függvényt. A kész pályát odaadja a *Game*-nek.
* **-** **void control(int workerID, Direction d):** A *control* parancsot végrehajtó függvény, az adott azonosítójú munkásnak meghívja a *control* függvényét az adott irányba. Ezzel egy teljes függvénylefutási sort elindítva (ezt ki is írja az adott naplókba). Az adott munkást a *Game*-től kapja.
* - **void drop\_special(int workerID, String type):** A *drop-special* parancs végrehajtása, az adott azonosítójú munkásnak meghívja a megfelelő (*type*-tól függő) függvényét *place…().* Az adott munkást a *Game*-től kapja.
* **- void ls\_workers():** Az *ls-workers* parancs végrehajtása, kilistázza az összes munkást a pályán a kimeneti nyelvnek megfelelően a beállított naplóba. A munkásokat a *Game*-től éri el.
* - **void ls\_boxes():**  Az *ls-boxes* parancs végrehajtása, kilistázza az összes dobozt a pályán a kimeneti nyelvnek megfelelően a beállított naplóba. A dobozokat a pályától éri el, amit a *Game*-től kap.
* - **void** **ls\_fields():** Az *ls-fields* parancs végrehajtása, kilistázza az összes mezőt a pályán a kimeneti nyelvnek megfelelően a beállított naplóba. A mezőket a pályától éri el, amit a *Game*-től kap.
* - **void log(String fileName):** A *log* parancs végrehajtása, beállítja a naplózás helyét az adott fájlba, illetve ha nincs fájlnév, akkor a standard kimenetre.
* - **void show\_log():** A *show-log* parancs végrehajtása, kilistázza a naplózások helyét, a kimeneti nyelvnek megfelelően.
* - **void** **log\_off(String arg):** A *log-off* parancs végrehajtása, leállítja az argumentumnak megfelelő naplózást, akár az összeset egyszerre.
* -  **void drop\_map():** A *drop-map* parancs végrehajtása, az aktuális pályát eldobja, vagyis törli.
* - **void show\_map():** A *show-map* parancs végrehajtása, kiírja az aktuális pályafájl nevét.
* - **void run\_test(String fileName):** A *run-test* parancs végrehajtása, az adott fájlból beolvassa az előre megírt parancsokat az adott fájlból, ezután végrehajtja őket sorban, a *process* függvény segítségével.
* - **void exit():** Az *exit* parancs végrehajtása, kilép a programból. Fontos, hogy a *run-test* parancson belül az *exit* parancs csak a teszteset futtatását zárja le, nem lép ki a programból.

### MethodWriter

#### Felelősség

A programban lefutó játéklogikát megvalósító függvények megfelelő megjelenítéséért felelős osztály, és az ehhez tartozó feladatokat irányítja, valamint az adatokat tárolja. A feladata általános így minden metódusa és változója statikus.

#### Attribútumok

* - **int metodDepth**: Az adott függvényhívás mélysége, erre szükség van a megfelelő kiírtáskor a tabuláláshoz.
* - **int boxNum**: Az aktuális esetben szereplő dobozok száma, fontos a megfelelő nevezéktanhoz.

#### Metódusok

* - **String boxNamePostFix()**: A dobozok számozását intéző függvény, ez szükséges a megfelelő nevezéktanhoz.
* **+ String nameGenerator(String n)**: A nevezéktannak megfelelő nevet állít elő felhasználva a kapott előzetes, félkész nevet (paraméter). Ez doboz esetén b, munkás esetén pedig az adott munkás száma.
* **+ void printOutMethod(String methodName, Stirng params):** Egy metódust ír ki, az előre meghatározott (lsd. szkeleton terv) formában. Felhasználja az eltárolt adatokat a kiíráshoz (pl. függvényhívás mélysége), valamint a paraméterben kapott adatokat.
* **+ void printOutRet(String retVal):** Egy visszatérést ír ki, az előre meghatározott (lsd. szkeleton terv) formában. Felhasználja az eltárolt adatokat a kiíráshoz (pl. függvényhívás mélysége), továbbá a paraméterben megkapott adatot.
* **+ void printOutQuestion(String question):** Kérdést ír ki, a megfelelő előírt formában. (lsd. szkeleton terv). Felhasználja az eltárolt adatokat a kiíráshoz (pl. függvényhívás mélysége), valamint a kapott adatot.
* **+ void resetCounters():** A kiíráshoz használt számlálók alaphelyzetbe való állítása.

### Map

###### Felelősség

Szerepe a pálya betöltése. Ismeri az összes mezőt. Egy példány létezik belőle, singleton osztály.

###### Attribútumok

* **-ArrayList<Field>fields:** referenciák az egyes mezőkre.

###### Metódusok

* - **void setNeighbours():** Beállítja a loadMap által betöltött Field-ek szomszédait.
* +**ArrayList<Field> getFields():** Visszaadja a fields listát.
* +**void setFields(ArrayList<Field> f):** Beállítja a fields listát.
* +**void loadMap(int n):** A pálya betöltését intézi egy külső fájl segítségével, mely tartalmazza a pálya szerkezetét.

### Movable

###### Felelősség

Egy absztrakt ősosztály, amiből a mozgatható objektumok származnak. Tárolja azt, hogy melyik mezőn helyezkedik el.

###### Attribútumok

* **-Field field:** a mező, amin tartózkodik.

###### Metódusok

* **Field getField():** Visszaadja a field attribútum értékét.
* **void setField(Field f):** Beállítja a Movable objektum field attribútumának értékét.
* **+void die():** Absztrakt függvény, leszármazottakban kerül megvalósításra.
* +**void finalizeStep():** Ez az a függvény, ami az egyes lépések véglegesítésért felel.
* **+void place(Field f):** Ez a függvény átállítja a **Movable** mező referenciáját a kapott mezőre.
* +**void pushBack(Direction d):** Absztrakt függvény, leszármazottakban kerül megvalósításra.
* +**void pushByBox(Box b, Direction d, int f):** Absztrakt függvény, leszármazottakban kerül megvalósításra.
* +**void pushByWorker(Worker w, Direction d, int f):** Absztrakt függvény, leszármazottakban kerül megvalósításra.
* +**void scorePoint(Direction d):** Absztrakt függvény, leszármazottakban kerül megvalósításra.

### SimpleField

###### Felelősség

Közönséges mező, amire szabadon rá lehet lépni. Ezeken közlekednek a munkások és a ládák.

###### Ősosztályok

Field

###### Metódusok

* +**String** **toString():** Kiírja a Field típúsát (“simple”).
* +**Movable boxEnters(Box b, Direction d):** Fogadja a mezőre érkező **Box**-t, beállítja annak a mező referenciáját, aztán pedig kitörli a régi mezőjén lévő referenciáját (ahonnan jött). Majd pedig végül megnézi, hogy van e rajta **Movable**,és visszaadja annak a referenciáját (ha nincs akkor null).
* +**Movable workerEnters(Worker w, Direction d):** Fogadja a mezőre érkező **Worker**-t, beállítja annak a mező referenciáját, aztán pedig kitörli a régi mezőjén lévő referenciáját (ahonnan jött). Majd pedig végül megnézi, hogy van e rajta **Movable**,és visszaadja annak a referenciáját (ha nincs akkor null).
* +**void boxArrived(Box b):** A *finalizeStep(),* azaz a lépés véglegesítésnél van szerepe ennek a függvénynek. Átadja az adott mezőre lépő **Box** referenciát, és azt elmenti a mező. Továbbá frissíti a **BoxRecorder**-t.
* +**void workerArrived(Worker w)**: Működése az előző függvénnyel megegyező, azonban nem frissíti a **BoxRecorder**-t.

### SwitchField

###### Felelősség

Egy kapcsolót és hozzá tartozó állapotot reprezentáló mező objektum. Ismeri a hozzá tartozó **HoleField**-t.

###### Ősosztályok

Field

###### Attribútumok

* -**HoleField hole:** referencia a kapcsolóhoz tartozó lyukhoz.
* -**boolean active:** változó, hogy a kapcsoló jelen pillanatban aktiválva van-e.

###### Metódusok

* +**HoleField** **getHole():** Visszaadja a hole attribútum értékét.
* +**boolean** **getActive():** Visszaadja a kapcsoló állapotát.
* +**void** **setHole(HoleField h):** Beállítja a hole értékét.
* +**void** **setActive(boolean a):** Beállítja az active értékét.
* +**String** **toString():** Kiírja a Field típúsát (“switch”).
* +**Movable boxEnters(Box b, Direction d):** Fogadja a mezőre érkező **Box**-t, beállítja annak a mező referenciáját, aztán pedig kitörli a régi mezőjén lévő referenciáját (ahonnan jött). Majd pedig végül megnézi, hogy van e rajta **Movable**,és visszaadja annak a referenciáját (ha nincs akkor null).
* +**Movable workerEnters(Worker w, Direction d):** Fogadja a mezőre érkező **Worker**-t, beállítja annak a mező referenciáját, aztán pedig kitörli a régi mezőjén lévő referenciáját (ahonnan jött). Majd pedig végül megnézi, hogy van e rajta **Movable**,és visszaadja annak a referenciáját (ha nincs akkor null).
* +**void activate():** Aktiválja a kapcsolót.
* +**void holeInteracted(Movable m):** Akkor hívódik meg, ha a kapcsolóhoz tartozó mezőre valaki rálép. Eldönti, hogy a kapcsoló éppen aktív-e és ennek függvényében meghívja a szükséges metódusokat.
* +**void boxArrived(Box b):** Doboz kapcsolóra való érkezését kezeli. Szól a hozzá tartozó lyuknak, továbbá meghívja a reagáláshoz tartozó további metódusokat.
* +**void remove():** Az ős függvényének bővítése, azzal, hogy **false** értékre állítja az **active** változót.

### WallField

###### Felelősség

Olyan mező objektum, mely egy falat reprezentál. Nem lehet rajta átmenni, és ismeri a szomszédait.

###### Ősosztályok

Field

###### Metódusok

* +**String** **toString():** Kiírja a Field típúsát (“wall”).
* +**Movable boxEnters(Box b, Direction d):** Megakadályozza, hogy egy **Box** rálépjen a mezőre. Ezt azzal éri el, hogy amikor rálép, akkor a paraméterben kapott objektum referenciáját adja vissza.
* +**Movable workerEnters(Worker w, Direction d):** Megakadályozza, hogy egy **Worker** rálépjen a mezőre. Ezt azzal éri el, hogy amikor rálép, akkor a paraméterben kapott objektum referenciáját adja vissza.

### Worker

###### Felelősség

A játékosok által irányított munkást reprezentáló osztály. Ő tudja a ládákat (**Box**) eltolni, illetve a pontokat is ő kapja majd. Ismeri a mezőt, ahol áll és tárolja a pontjait.

###### Ősosztályok

Movable

###### Attribútumok

* **-int points:** a játékos pontjai, amiket az egyes ládák célmezőre juttatásáért kap.
* -**int force:** A játékos ereje, mely minden meghatározza, hogy el tudja-e tolni a dobozok sorát.
* -**ArrayList<Oil> oils:** Referenciák a munkás által lerakható olaj **Slime**-okra.
* -**ArrayList<Honey> honeys:** Referenciák a munkás által lerakható méz **Slime**-okra.
* -**int id:** A munkás azonosítója.

###### Metódusok

* +**void setId(int i):** Beállítja a munkás azonosítóját.
* +**int getPoints():** Visszaadja a játékos pontját.
* +**String toString():** Kiírja a munkás azonosítóját, valamint, hogy ő munkás(“wid”).
* +**void control(Direction d):** A munkás (**Worker**) irányításáért felelős függvény. A paraméterben kapott irányban fogja megpróbálni elmozdítani a munkást a szomszédos mezők figyelembe vételével (Mindez önakaratból történik, tehát a felhasználó beavatkozására).
* **+void placeOil():** Függvény arra az esetre, ha a játékos egy olajmezőt helyez a pályára.
* **+void placeHoney():** Függvény arra, ha a játékos egy mézet helyez a pályára.
* **+void die():** Ez a függvény felel az entitás elpusztításáért, illetve csökkenti a munkások számát.
* +**void finalizeStep():** Ez az a függvény, ami az egyes lépések véglegesítésért felel.
* +**void goBack(Direction d):** Szintén a munkás - munkás ütközés / eltolás megfelelő lekezelésében van szerepe, mégpedig elindít egy visszafele való lökést, hiszen nem szabad hagyni, hogy az egyik munkás a másikat közvetlenül eltolja, tehát úgymond visszarendezi a dolgokat.
* **+void increasePoints():** A munkás pontjainak növelése.
* +**void pushBack(Direction d):** Ennek a függvénynek ott van szerepe, amikor egy munkás a dobozt a falba bele akarná tolni. Ekkor ezt nem engedi majd, hanem az egész sor (pl.: munkás-doboz-fal) egyet visszafele fog lépni. Ekkor ha a munkás visszalépendő mezőjén tartózkodik valami, akkor a munkás meghal.  
  Ennek a megvalósításáért részben felelős ez a metódus is.
* **+void pushByBox(Box b, Direction d, int f):** Ez a függvény arra az esetre szolgál, hogyha a munkást egy dobozzal (**Box**) próbálnának meg eltolni. Továbbá továbbadja a kapott erőt a következőnek a sorban.
* **+void pushByWorker(Worker w, Direction d, int f):** Ez a függvény arra az esetre szolgál, ha a munkást egy másik munkás próbálná meg eltolni. Továbbá továbbadja a kapott erőt a következőnek a sorban.
* +**void scorePoint(Direction d):** A pontok növeléséért felelős, méghozzá az *increasePoints()* függvény segítségével.

### Osztály2

#### Felelősség

[Mi az osztály felelőssége. Kb 1 bekezdés. Ha szükséges, akkor state-chart is.]

#### Ősosztályok

[Mely osztályokból származik (öröklési hierarchia)]

Legősebb osztály → Ősosztály2 → Ősosztály3...

#### Interfészek

[Mely interfészeket valósítja meg.]

#### Attribútumok

[Milyen attribútumai vannak, beleértve a nem publikusakat is.]

* **attribútum1**: attribútum jellemzése: mire való, láthatósága (UML jelöléssel), típusa
* **attribútum2**: attribútum jellemzése: mire való, láthatósága (UML jelöléssel), típusa

#### Metódusok

[Milyen publikus, protected és privát metódusokkal rendelkezik. Metódusonként precíz leírás, ha szükséges, activity diagram is a metódusban megvalósítandó algoritmusról. Minden olyan metódusnak szerepelnie kell, amelyiket az osztály megvalósít vagy felüldefiniál.]

* **int foo(Osztály3 o1, Osztály4 o2)**: metódus leírása, láthatósága (UML jelöléssel)
* **int bar(Osztály5 o1)**: metódus leírása, láthatósága (UML jelöléssel)

## A tesztek részletes tervei, leírásuk a teszt nyelvén

[A tesztek részletes tervei alatt meg kell adni azokat a bemeneti adatsorozatokat, amelyekkel a program működése ellenőrizhető. Minden bemenő adatsorozathoz definiálni kell, hogy az adatsorozat végrehajtásától a program mely részeinek, funkcióinak ellenőrzését várjuk és konkrétan milyen eredményekre számítunk, ezek az eredmények hogyan vethetők össze a bemenetekkel. A tesztek leírásakor az előző dokumentumban (proto koncepciója) megadott szintakszist kell használni.]

A tesztelések során használt pályák a következők:

test\_basic\_movement.txt:

[w w w w w w w w]

[w w w 1 e w w w]

[w s h x b e x w]

[w h s x h w w w]

[w w w w w w w w]

test\_basic\_pushes.txt:

[w w w w w w w w w]

[w x x 1 b x x x w]

[w x x x b b e x w]

[w s b x b h w x w]

[w x x x b h x x w]

[w w w w w w w w w]

basic\_map.txt:

[W W W W W W W]

[W X X X X 2 W]

[W X B B B X W]

[W 1 X X X X W]

[W W W W W W W]

second\_basic\_map.txt:

[W W W W W W W W]

[W X X X X X X W]

[W X B 2 B X X W]

[W X 1 X X X X W]

[W X X X X X X W]

[W W W W W W W W]

not\_so\_basic\_map.txt:

[W W W W W W W W]

[W X X X X X X W]

[W X 1 B B H X W]

[W 2 B S X X X W]

[W W W W W W W W]

### Move worker to SimpleField

* **Leírás**

A munkás egyet lép lefelé egy üres mezőre.

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Az alapvető mozgatás funkciók tesztelése.

* **Bemenet**

load-map test\_basic\_movement.txt

control 1 -d

ls-workers

exit

* **Elvárt kimenet**

ID:1 X:3 Y:4 F:5

### Move worker to HoleField

* **Leírás**

A munkást elléptetjük egy olyan mezőig, melyen egy olyan lyuk található, melyhez nem tartozik kapcsoló. A munkás erre a mezőre lépve meghal.

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Annak tesztelése, hogy a munkás egy lyukra lépve meghal.

* **Bemenet**

load-map test\_basic\_movement.txt

control 1 -d

control 1 -d

contorl 1 -r

ls-workers

exit

* **Elvárt kimenet**

### Move worker to closed HoleField

* **Leírás**

A munkást egy olyan mezőre léptetjük, amely zárva van, mert a hozzá tartozó kapcsolón nem áll semmi.

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A bezárt lyuk mező sima mezőként viselkedése, ha egy munkás lép rá.

* **Bemenet**

load-map test\_basic\_movement.txt

control 1 -d

control 1 -l

ls-workers

exit

* **Elvárt kimenet**

ID:1 X:3 Y:3 F:5

### Move worker to empty EndField

* **Leírás**

A munkás elléptetjük jobbra egy üres cél mezőre.

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Az üres cél mező egyszerű mezőként való viselkedése, amennyiben munkás lép rá.

* **Bemenet**

load-map test\_basic\_movement.txt

control 1 -r

ls-workers

exit

* **Elvárt kimenet**

ID:1 X:2 Y:5 F:5

### Move worker to non-empty EndField

* **Leírás**

A munkással egy dobozt tolunk a célmezőre és utána megpróbálunk rálépni. A doboz ezt nem fogja engedni, mert az már nem mozgatható.

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Annak tesztelése, hogy a célmezőn lévő doboz eltolhatatlan-e.

* **Bemenet**

load-map test\_basic\_movement.txt

control 1 -d

control 1 -r

control 1 -r

ls-boxes

ls-workers

exit

* **Elvárt kimenet**

ID:b1 X:3 Y:6 true

ID:1 X:3 Y:5 F:3

### Move worker to SwitchField

* **Leírás**

A munkást egy olyan kapcsolóra léptetjük és megnézzük, hogy a hozzá tartozó lyuk aktiválódik-e.

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A kapcsoló sima mezőként viselkedése, amennyiben egy munkás lép rá.

* **Bemenet**

load-map test\_basic\_movement.txt

control 1 -d

control 1 -d

control 1 -l

ls-fields

exit

* **Elvárt kimenet**

X:1 Y:1…8 wall

X:2 Y:1…3 wall

X:2 Y:4 simple x x

X:2 Y:5 endz x x

X:2 Y:6…8 wall

X:3 Y:1 wall

X:3 Y:2 switch 0 x x

X:3 Y:3 hole 0 x x

X:3 Y:4 simple x x

X:3 Y:5 simple x b1

X:3 Y:6 endz x x

X:3 Y:7 simple x x

X:3 Y:8 wall

X:4 Y:1 wall

**X:4 Y:2 hole 0 x x**

**X:4 Y:3 switch 0 x 1**

X:4 Y:4 simple x x

X:4 Y:5 hole 1 x x

X:4 Y:6…8 wall

X:5 Y:1…8 wall

### Move worker to WallField

* **Leírás**

A munkás jobbra lép egy fal mezőbe, azonban a fal mező ezt megakadályozza.

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Annak tesztelése, hogy a falmező megakadályozza a munkás mozgását.

* **Bemenet**

load-map test\_basic\_movement.txt

control 1 -l

ls-workers

exit

* **Elvárt kimenet**

ID:1 X:2 Y:4 F:5

### Push Box with Worker on SimpleField

* **Leírás**

A munkást jobbra léptetjük, hogy eltoljon egy dobozt egy sima mezőre.

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Alapvető tolási funkció ellenőrzése.

* **Bemenet**

load-map test\_basic\_pushes.txt

control 1 -r

ls-boxes

exit

* **Elvárt kimenet**

**ID:b1 X:2 Y:6 false**

ID:b2 X:3 Y:5 false

ID:b3 X:3 Y:6 false

ID:b4 X:4 Y:3 false

ID:b5 X:4 Y:5 false

ID:b6 X:5 Y:5 false

### Push Box with Worker on HoleField

* **Leírás**

A munkást egy olyan mezőre léptetjük előszőr, amitől jobbra egy doboz található mögötte pedig egy lyuk. Ezt követően megtoljuk a dobozt a munkással.

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A lyuk viselkedése ha doboz kerül rá, azaz a doboz elpusztul-e.

* **Bemenet**

load-map test\_basic\_pushes.txt

control 1 -d

control 1 -d

control 1 -d

control 1 -r

ls-boxes

exit

* **Elvárt kimenet**

ID:b1 X:2 Y:5 false

ID:b2 X:3 Y:5 false

ID:b3 X:3 Y:6 false

ID:b4 X:4 Y:3 false

ID:b5 X:4 Y:5 false

### Push Box with Worker on non-empty EndField

* **Leírás**

A munkást először a megfelelő helyre léptetjük, majd először rátol egy dobozt a célmezőre. Ezt követően megpróbál még egyet rátolni, ez azonban már nem sikerül.

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Teszteli, hogy a célmezőre tolt doboz valóban eltolhatatlan-e másik dobozzal szemben is.

* **Bemenet**

load-map test\_basic\_pushed.txt

control 1 -d

control 1 -r

control 1 -r

ls-boxes

exit

* **Elvárt kimenet**

ID:b1 X:2 Y:6 false

**ID:b2 X:3 Y:6 false**

**ID:b3 X:3 Y:7 true**

ID:b4 X:4 Y:3 false

ID:b5 X:4 Y:5 false

ID:b6 X:5 Y:5 false

### Push Box with Worker on SwitchField

* **Leírás**

A megfelelő helyre lépve először egy dobozt tolunk a zárt lyukra, majd azt követően egy dobozt tolunk a hozzá tartozó lyukra.

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Teszteli, hogy a kapcsoló aktiválódik-e egy doboz rátolásával, valamint, hogy a lyukon lévő tárgy megsemmisül-e.

* **Bemenet**

load-map test\_basic\_pushes.txt

control 1 -d

control 1 -d

control 1 -r

control 1 -l

control 1 -l

ls-boxes

exit

* **Elvárt kimenet**

ID:b1 X:2 Y:6 false

ID:b2 X:3 Y:5 false

ID:b3 X:3 Y:6 false

**ID:b4 X:4 Y:2 false**

ID:b6 X:5 Y:5 false

### Push Box with Worker on WallField

* **Leírás**

A munkást először a megfelelő helyre léptetjük, majd rátol egy dobozt a falra. Ezt a fal megakadályozza.

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi, hogy a fal nem engedi, hogy a dobozt oda toljuk.

* **Bemenet**

load-map test\_basic\_pushes

control 1 -d

control 1 -d

control 1 -l

control 1 -l

ls-boxes

exit

* **Elvárt kimenet**

ID:b1 X:2 Y:6 false

ID:b2 X:3 Y:6 false

ID:b3 X:3 Y:7 false

**ID:b4 X:4 Y:2 false**

ID:b5 X:4 Y:5 false

ID:b6 X:5 Y:5 false

### Kill Worker by pushing into WallField

* **Leírás**

A munkással eltolunk egy dobozt, aki egy másik munkást a falhoz nyom.

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A munkás meghal, ha a falnak toljuk egy dobozzal.

* **Bemenet**

1. load-map basic\_map.txt
2. control 1 -r
3. control 1 -u
4. control 1 -l
5. control 1 -u
6. control 1 -r
7. control 1 -r
8. control 1 -r
9. ls-workers
10. ls-boxes
11. ls-fields
12. exit

* **Elvárt kimenet**

ID:1 X:2 Y:4 F:5

ID:b0 X:2 Y:6 true

ID:b1 X:3 Y:4 false

ID:b2 X:3 Y:5 false

X:1 Y:1..7 wall

X:2 Y:1 wall

X:2 Y:2..4 simple x x

X:2 Y:5 simple x 1

X:2 Y:6 simple x b0

X:2 Y:7 wall

X:3 Y:1 wall

X:3 Y:2..3 simple x x

X:3 Y:4 simple x b1

X:3 Y:5 simple x b2

X:3 Y:6 simple x x

X:3 Y:7 wall

X:4 Y:1 wall

X:4 Y:2..6 simple x x

X:4 Y:7 wall

X:5 Y:1..7 wall

### Worker pushed by worker

* **Leírás**

A munkással el szeretnénk tolni egy szomszédos mezőn lévő munkást.

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A munkások a lépés után is a helyükön kell, hogy maradjanak.

* **Bemenet**

1. load-map basic\_map.txt
2. control 1 -r
3. control 2 -d
4. control 1 -r
5. control 2 -d
6. control 2 -l
7. control 2 -l
8. ls-workers
9. ls-fields
10. exit

* **Elvárt kimenet**

ID:1 X:4 Y:4 F:5

ID:2 X:4 Y:5 F:5

ID:b0 X:3 Y:3 false

ID:b1 X:3 Y:4 false

ID:b2 X:3 Y:5 false

X:1 Y:1..7 wall

X:2 Y:1 wall

X:2 Y:2..6 simple x x

X:2 Y:7 wall

X:3 Y:1 wall

X:3 Y:2 simple x x

X:3 Y:3 simple x b0

X:3 Y:4 simple x b1

X:3 Y:5 simple x b2

X:3 Y:6 simple x x

X:3 Y:7 wall

X:4 Y:1 wall

X:4 Y:2..3 simple x x

X:4 Y:4 simple x 1

X:4 Y:5 simple x 2

X:4 Y:6 simple x x

X:4 Y:7 wall

X:5 Y:1..7 wall

### Push several Boxes with Worker

* **Leírás**

A munkással egymás után lévő több doboz eltolása.

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A munkás ereje 5, amivel mindössze 2 doboz eltolása lehetséges (egy dobozhoz 2 erő kell, ha nincs alatta semmi). Így itt nem szabad, hogy eltolja a dobozokat.

* **Bemenet**

1. load-map basic\_map.txt
2. control 1 -u
3. control 1 -r
4. ls-workers
5. ls-boxes
6. ls-fields
7. exit

* **Elvárt kimenet**

ID:1 X:3 Y:2 F:5

ID:2 X:2 Y:6 F:5

ID:b0 X:3 Y:3 false

ID:b1 X:3 Y:4 false

ID:b2 X:3 Y:5 false

X:1 Y:1..7 wall

X:2 Y:1 wall

X:2 Y:2..5 simple x x

X:2 Y:6 simple x 2

X:2 Y:7 wall

X:3 Y:1 wall

X:3 Y:2 simple x 1

X:3 Y:3 simple x b0

X:3 Y:4 simple x b1

X:3 Y:5 simple x b2

X:3 Y:6 simple x x

X:3 Y:7 wall

X:4 Y:1 wall

X:4 Y:2..6 simple x x

X:4 Y:7 wall

X:5 Y:1..7 wall

### Push several Boxes with Worker (with Oil)

* **Leírás**

A munkással egymás után lévő több doboz eltolása, amelyek között van olajos mező.

(A tesztben először lerakunk kettő olajat, aztán pedig az olajos mezővel azonos sorba rendezzük a dobozokat, majd végül pedig eltoljuk őket.)

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A munkás ereje 5. Amennyiben egy láda alatt nincs semmi, akkor 2 erő szükséges az eltolásához. Esetünkben 3 ládát fogunk eltolni, 2 alatt lesz olaj (így azok eltolásához csak 1 erő kell), azaz így már sikeres lesz az eltolás.

Ebben a tesztben sorra kerül az „Oil”, azaz olaj lerakás tesztelése is, hiszen kezdetben 2 mezőre is lerakunk olajat.

* **Bemenet**

1. load-map basic\_map.txt
2. control 1 -r
3. drop-special 1 -o
4. control 1 -r
5. drop-special 1 -o
6. control 1 -l
7. control 1 -l
8. control 1 -u
9. control 1 -u
10. control 1 -r
11. control 1 -d
12. control 1 -u
13. control 1 -r
14. control 1 -d
15. control 1 -u
16. control 1 -r
17. control 1 -d
18. control 1 -r
19. control 1 -d
20. control 1 -l
21. ls-workers
22. ls-boxes
23. ls-fields
24. exit

* **Elvárt kimenet**

ID:1 X:4 Y:5 F:5

ID:2 X:2 Y:6 F:5

ID:b0 X:4 Y:2 true

ID:b1 X:4 Y:3 false

ID:b2 X:4 Y:4 false

X:1 Y:1..7 wall

X:2 Y:1 wall

X:2 Y:2..5 simple x x

X:2 Y:6 simple x 2

X:2 Y:7 wall

X:3 Y:1 wall

X:3 Y:2..6 simple x x

X:3 Y:7 wall

X:4 Y:1 wall

X:4 Y:2 simple x b0

X:4 Y:3 simple o b1

X:4 Y:4 simple o b2

X:4 Y:5 simple x 1

X:4 Y:6 simple x x

X:4 Y:7 wall

X:5 Y:1..7 wall

### Push several Boxes with Worker (with Honey)

* **Leírás**

A munkással egymás után lévő több doboz eltolása, amelyek között van mézes mező.

(A tesztben először lerakunk egy mézet, aztán pedig a mézes mezővel azonos sorba rendezzük a dobozokat, majd végül pedig eltoljuk őket.)

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A munkás ereje 5. Amennyiben egy láda alatt nincs semmi, akkor 2 erő szükséges az eltolásához. Esetünkben 2 ládát fogunk eltolni, 1 alatt lesz méz (a mézes mezőn lévő doboz eltolásához 3 erő kell), azaz így is siker lesz a tolás eredménye.

Ebben a tesztben sorra kerül a „Honey”, azaz méz lerakás tesztelése is, hiszen kezdetben 1 mezőre lerakunk mézet.

* **Bemenet**

1. load-map basic\_map.txt
2. control 1 -r
3. drop-special 1 -h
4. control 1 -l
5. control 1 -u
6. control 1 -u
7. control 1 -r
8. control 1 -d
9. control 1 -u
10. control 1 -r
11. control 1 -d
12. control 1 -l
13. control 1 -l
14. control 1 -d
15. control 1 -r
16. ls-workers
17. ls-boxes
18. ls-fields
19. exit

* **Elvárt kimenet**

ID:1 X:4 Y:3 F:5

ID:2 X:2 Y:6 F:5

ID:b0 X:4 Y:4 false

ID:b1 X:4 Y:5 false

ID:b2 X:3 Y:5 false

X:1 Y:1..7 wall

X:2 Y:1 wall

X:2 Y:2..5 simple x x

X:2 Y:6 simple x 2

X:2 Y:7 wall

X:3 Y:1 wall

X:3 Y:2..4 simple x x

X:3 Y:5 simple x b2

X:3 Y:6 simple x x

X:3 Y:7 wall

X:4 Y:1 wall

X:4 Y:2 simple x x

X:4 Y:3 simple h 1

X:4 Y:4 simple x b0

X:4 Y:5 simple x b1

X:4 Y:6 simple x x

X:4 Y:7 wall

X:5 Y:1..7 wall

### Push Boxes and Worker (with Oil)

* **Leírás**

A munkással el szeretnénk tolni egy doboz, munkás, doboz sort, miközben a dobozok alatt olaj van. (A tesztben először lerakunk kettő olajat, aztán pedig az olajos mezővel azonos sorba rendezzük a dobozokat, majd végül pedig eltoljuk őket.)

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Mivel a dobozok alatt olaj van, ezért egy-egy doboz eltolása csak 1 erőegységbe kerül (munkás ereje 5 erőegység), így a dobozok között lévő munkás is el fog tolódni a dobozokkal együtt.

* **Bemenet**

1. load-map map19.txt
2. drop-special 1 -o
3. control 1 -r
4. control 1 -r
5. drop-special 1 -o
6. control 2 -d
7. control 1 -r
8. control 1 -u
9. control 1 -u
10. control 1 -l
11. control 1 -d
12. control 1 -u
13. control 1 -l
14. control 1 -l
15. control 1 -d
16. control 1 -l
17. control 1 -d
18. control 1 -r
19. ls-workers
20. ls-boxes
21. ls-fields
22. exit

* **Elvárt kimenet**

ID:1 X:4 Y:3 F:5

ID:2 X:4 Y:5 F:5

ID:b0 X:4 Y:4 false

ID:b1 X:4 Y:6 false

X:1 Y:1..8 wall

X:2 Y:1 wall

X:2 Y:2..7 simple x x

X:2 Y:8 wall

X:3 Y:1 wall

X:3 Y:2..7 simple x x

X:3 Y:8 wall

X:4 Y:1 wall

X:4 Y:2 simple x x

X:4 Y:3 simple x 1

X:4 Y:4 simple o b0

X:4 Y:5 simple x 2

X:4 Y:6 simple o b1

X:4 Y:7 simple x x

X:4 Y:8 wall

X:5 Y:1 wall

X:5 Y:2..7 simple x x

X:5 Y:8 wall

X:6 Y:1..8 wall

### Push Boxes and Worker (with Honey)

* **Leírás**

A munkással el szeretnénk tolni egy doboz, munkás, doboz sort, miközben a dobozok alatt olaj van. (A tesztben először lerakunk kettő mézet, aztán pedig az mézes mezővel azonos sorba rendezzük a dobozokat, majd végül pedig eltoljuk őket.)

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Mivel a dobozok alatt méz van, ezért egy-egy doboz eltolása 3 erőegységbe kerül (munkás ereje 5 erőegység), így a második, a munkás túloldalán lévő dobozt már nem tudjuk majd eltolni, viszont 1 dobozt még igen, ezzel a két doboz lévő munkás halálát okozva.

* **Bemenet**

1. load-map second\_basic\_map.txt
2. drop-special 1 -h
3. control 1 -r
4. control 1 -r
5. drop-special 1 -h
6. control 2 -d
7. control 1 -r
8. control 1 -u
9. control 1 -u
10. control 1 -l
11. control 1 -d
12. control 1 -u
13. control 1 -l
14. control 1 -l
15. control 1 -d
16. control 1 -l
17. control 1 -d
18. control 1 -r
19. ls-workers
20. ls-boxes
21. ls-fields
22. exit

* **Elvárt kimenet**

ID:1 X:4 Y:3 F:5

ID:b0 X:4 Y:4 false

ID:b1 X:4 Y:5 false

X:1 Y:1..8 wall

X:2 Y:1 wall

X:2 Y:2..7 simple x x

X:2 Y:8 wall

X:3 Y:1 wall

X:3 Y:2..7 simple x x

X:3 Y:8 wall

X:4 Y:1 wall

X:4 Y:2 simple x x

X:4 Y:3 simple x 1

X:4 Y:4 simple o b0

X:4 Y:5 simple o b1

X:4 Y:6 simple x x

X:4 Y:7 simple x x

X:4 Y:8 wall

X:5 Y:1 wall

X:5 Y:2..7 simple x x

X:5 Y:8 wall

X:6 Y:1..8 wall

### Scheduling test 1.

* **Leírás**

Egy dobozt egyszerre két munkás is elszeretné tolni különböző irányba (pontosan egymással ellentétes irányba, azaz egymással szembe).

Az elvárt viselkedés a parancsok kiadásának sorrendjétől függ, hiszen nem tudunk egy időpillanatban egyszerre két parancsot is kiadni. (pl. billentyűzet gombjának lenyomását sem egyszerre, hanem csak egymás továbbítódnak a számítógép felé)

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A munkások a lépés után is a helyükön kell, hogy maradjanak, hiszen egyet jobbra majd egyet balra tolnak egymáson (kvázi egyszerre).

* **Bemenet**

1. load-map second\_basic\_map.txt
2. control 1 -l
3. control 1 -u
4. control 1 -r
5. control 2 -l
6. ls-workers
7. ls-boxes
8. ls-fields
9. exit

* **Elvárt kimenet**

ID:1 X:3 Y:2 F:5

ID:2 X:3 Y:4 F:5

ID:b0 X:3 Y:5 false

ID:b1 X:3 Y:3 false

X:1 Y:1..8 wall

X:2 Y:1 wall

X:2 Y:2..7 simple x x

X:2 Y:8 wall

X:3 Y:1 wall

X:3 Y:2 simple x 1

X:3 Y:3 simple x b0

X:3 Y:4 simple x 2

X:3 Y:5 simple x b1

X:3 Y:6..7 simple x x

X:3 Y:8 wall

X:4 Y:1 wall

X:4 Y:2..7 simple x x

X:4 Y:8 wall

X:5 Y:1 wall

X:5 Y:2..7 simple x x

X:5 Y:8 wall

X:6 Y:1..8 wall

### Scheduling test 2.

* **Leírás**

Egy sor dobozt tol az egyik munkás egy zárt lyukon (HoleField) keresztül, miközben a lyukat/kapcsolót aktiválja egy másik munkás által eltolt doboz.

* **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A HoleField-re tolt ládának meg kell semmisülnie, amennyiben kinyitják alatta a lyukat.

* **Bemenet**

1. load-map not\_so\_basic\_map.txt
2. control 1 -r
3. control 2 -r
4. ls-workers
5. ls-boxes
6. ls-fields
7. exit

* **Elvárt kimenet**

ID:1 X:3 Y:4 F:5

ID:2 X:4 Y:3 F:5

ID:b0 X:3 Y:5 false

ID:b2 X:4 Y:4 false

X:1 Y:1..8 wall

X:2 Y:1 wall

X:2 Y:2..7 simple x x

X:2 Y:8 wall

X:3 Y:1 wall

X:3 Y:2 simple x x

X:3 Y:3 simple x x

X:3 Y:4 simple x 1

X:3 Y:5 simple x b0

X:3 Y:6 hole 1 x x

X:3 Y:7 simple x x

X:3 Y:8 wall

X:4 Y:1 wall

X:4 Y:2 simple x x

X:4 Y:3 simple x 2

X:4 Y:4 switch 1 x b2

X:4 Y:5..7 simple x x

X:4 Y:8 wall

X:5 Y:1..8 wall

## A tesztelést támogató programok tervei

[A tesztadatok előállítására, a tesztek eredményeinek kiértékelésére szolgáló segédprogramok részletes terveit kell elkészíteni.]

## Napló

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kezdet** | **Időtartam** | **Résztvevők** | **Leírás** |
| 2010.03.21. 18:00 | 2,5 óra | Horváth  Németh  Tóth  Oláh | Értekezlet.  Döntés: Horváth elkészíti az osztálydiagramot, Oláh a use-case leírásokat. |
| 2010.03.23. 23:00 | 5 óra | Németh | Tevékenység: Németh implementálja a tesztelő programokat. |
| … | … | … | … |